Обновление образа ОС контроллера(E422,TK16L,RCServer).


автоматический вариант с помощью программы ConfigTK16L.exe:
выбрать пункт обновить ПО 
путь к программе на контроллере = /NANDFLASH/
путь к новой версии программы xxxxx\xxxx\xxx\UNI5_REV3_AUTO
Заменить файл автозапуска = отключить
автоматический режим = включить

Если на контроллере E422,TK16L отсутствует ПО, то загрузите ОС в соответствии с документацией к контроллеру скаченной на нашем сайте.

обновление образа ОС займет около 10 минут.
в процессе обновления контроллер дважды перезагрузится.

Чтобы убедиться, что процедура обновления прошла успешно, проверьте каталог \NandFlash\. Файл  TKOSIMAGE.rom после успешного выполнения должен  автоматически удаляться из каталога.

